附件

青岛市第二十一批绿色建材采信名单
	序号
	绿色建材
所属分类
	采信产品名称
	申报单位
	采信规格型号

	1
	4.1.2混凝土结构构件
	预制楼梯
	枣庄华厦建筑工程有限公司
	2766,1235,130

	2
	4.1.2混凝土结构构件
	预制叠合板
	枣庄华厦建筑工程有限公司
	2740,1270,60

	3
	4.1.4预拌砂浆
	湿拌砌筑砂浆
	青岛合筑干混砂浆有限公司
	WM M5-70-24

	4
	4.2.1门窗
	建筑用中空玻璃
	信义玻璃(营口)有限公司
	10mm+12Ar+10mm+12Ar+10mmLOW-E

	5
	5.2.2吊顶材料
	防潮矿棉吸音板
	安徽诚洛建筑有限公司
	600mm*600mm*14mm

	6
	5.2.17弹性地板
	同质透心PVC卷材地板
	青岛国亨建材科技有限公司
	33-T,34-T,42-T,43-T

	7
	5.3.11电气照明
	固定式通用灯具(熙明系列天棚灯，吊式，不可调光， LED模块用电子控制装置，I类，IP20,ta:45°C,适宜直接安装在普通可燃材料表面)
	青岛青光佛照照明电器有限公司
	XM-GK-L200,XM-GK-L150,XM-GK-L100

	8
	5.3.11电气照明
	固定式LED灯具(吸顶式，LED模块用交流电子控制装置，LED模块，I类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面)
	青岛青光佛照照明电器有限公司
	XD200M-LED12,XD200M-LED17,XD200M-LED24

	9
	5.3.11电气照明
	嵌入式灯具(简灯，嵌天花板式，LED模块用交流电子控制装置，I1类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，不能被隔热材料覆盖)
	青岛青光佛照照明电器有限公司
	MQ6BL-LED20 ,MQ6BL-LED15 ,MQ6BL-LED12,MQ6BL-LED9 ,MQ6BL-LED7

	10
	5.3.11电气照明
	固定式通用灯具（熙明系列天棚灯，吊式，不可调光，LED模块用电子控制装置，I类，IP20，ta：45℃，适宜直接安装在普通可燃材料表面）
	中海华宇(北京)机电工程设备有限公司
	XM-GK-L200 200W 输入电压：220v-50Hz,XM-GK-L100 100W 输入电压：220v-50Hz,XM-GK-L150 150W 输入电压：220v-50Hz

	11
	5.3.11电气照明
	嵌入式灯具（筒灯，嵌入式，LED模块用交流电子控制装置，II类，不能被隔热材料覆盖）
	中海华宇(北京)机电工程设备有限公司
	MQ3RL-LED8 8W(12×1W/LED Module)220V~50Hz,MQ4RL-LED12 12W(18×1W/LED Module)：220V~50Hz,MQ6RL-LED18 18W(24×1W/LED Module)，220V~50Hz

	12
	5.3.11电气照明
	固定式通用灯具（吊式，LED模块用交流电子控制装置，LED模块，I类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面）
	中海华宇(北京)机电工程设备有限公司
	YDP120*15FL-LED32 32W(48×1W/LED Module)：输入：220V~50Hz,YDP120*20FL-LED40 40W(48×1W/LED Module)：输入：220V~50Hz,YDP120*7FL-LED18 18W(24×1W/LED Module)：输入：220V~50Hz,YDP120*10FL-LED24 24W(24×1W/LED Module)：输入：220V~50Hz

	13
	5.3.11电气照明
	嵌入式灯具（面板灯，嵌入式。LED模块用交流电子控制装置，I类，不能被隔热材料覆盖）
	中海华宇(北京)机电工程设备有限公司
	YDP30*30GL-LED16 16W(24×1W/LED Module)：220V~50Hz,YDP30*60GL-LED24 24W(36×1W/LED Module)：220V~50Hz,YDP60*60GL-LED36 36W(42×1W/LED Module)：220V~50Hz,YDP30*120GL-LED36 36W(48×1W/LED Module)：220V~50Hz

	14
	5.3.11电气照明
	固定式LED灯具（吸顶式，LED模块用交流电子控制装置，LED模块，I类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面）
	中海华宇(北京)机电工程设备有限公司
	XD200M-LED12 12W(12*1W/LED模组) 220V~50Hz,XD270M-LED17 17W(18*1W/LED模组) 220V~50Hz,XD320M-LED24 24W(24*1W/LED模组) 220V~50Hz




